**Информация о доступной мощности**

***Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № котельной | Населенный пункт, наименование | Установленная мощность,Гкал/час |
| № 1 | пгт. Тужа «Средняя школа» | 1.435 |
| № 2 | пгт. Тужа «Центральная» | 1.347 |
| № 3 | пгт. Тужа «ЦРБ» | 1.557 |
| № 4 | пгт. Тужа «Спорткомплекс» | 2.187 |
| № 6 | пгт. Тужа «Д/с «Сказка» | 0.472 |
| № 7 | пгт. Тужа «РКДЦ» | 0.745 |
| Итого: | 7.743 |

Установленная мощность теплоснабжения 7,743 Гкал/час

***Характеристика источников водоснабжения.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование скважин. №, адрес, марка  насоса | Количество,шт. | Установленная мощность,М3 в час |
| 1 | 1Т- ул Горького ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 2 | 5 А- ул Победы ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 3 | 5364- ул Комсомольская ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 4 | 6336а- ул Суворова ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 5 | 6362- ул Кирпичная ASP1E-60-90 | 1 | 7.2-18.0 |
| 6 | 20569- ул.Садовая ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 7 | 25671- ул.Орджоникидзе ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 8 | 4793- ул.Береговая ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 9 | 4057- ул Б.Торсола ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 10 | 3186- с.Караванное ASP 1E-60-90 | 1 | 7.2-18.0 |
| 11 | 4684- п.Коврижата ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |
| 12 | 6231- п.Покста ЭВЦ-6.5 | 1 | 6.5 |

Установленная мощность водоснабжения (тыс.куб.м/сут) - 2.028

Установленная мощность канализационной системы (тыс.куб.м/сут) - 0,223